**SARL OUBOUKHA FRERES**

**ENT BATIMENT GÉNÉRALE**

**15 Rue Charlie Chaplin 13200 ARLES**

**Tél : 06 86 04 02 22**

SIREN RCS TARASCON:797811486

M. et MmeJAMMES

22 Rue François Villeneuve 34070 MONTPELLIER

***REÇU Le, 11/11/2018***

**SITUATION DÉTAILLÉE N° 6 SUR DEVIS N° 247**

**FACTURE N° 90** du08/07/2018

## Page 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Libellé** | **Cumulqté** | **U** | **% réalisé** | **Px global** | **TVA** | **TOTAL HT** |
| **TRAVAUX DE DEMOLITION**  **2** 1.2.2 Dépose des pannes de la charpente | 1,000 | ENS | 100,00 % | 582,38 |  | 582,38 |
| **3** 1.2.6 Démolition mur coté jardin épaisseur 20cm | 1,000 | F | 100,00 % | 703,48 | 703,48 |
| **4** 1.2.7 Dépose des réseaux existant sec ethumides | 1,000 | F | 100,00 % | 145,55 | 145,55 |
| **5** 1.2.9 Démolition escalier | 1,000 | ENS | 100,00 % | 776,25 | 776,25 |
| **6** Démolition des maçonneries du jardinexistant | 1,000 | ENS | 100,00 % | 300,00 | 300,00 |
| CUMUL HT : TRAVAUX DE DEMOLITION | | | | | | **2 507,66** |
| **EXTENTION RESEAUX**   1. 1.3.1 Démolition en pénétration pour passagede réseaux 2. Terrassement en fouille pour passage deréseaux | 1,000 | ENS | 100,00 % | 582,19 |  | 582,19 |
| 10,000 | ML | 100,00 % | 436,60 | 436,60 |
| CUMUL HT : EXTENTION RESEAUX | | | | | | **1 018,79** |
| **CREATION ET RENFORCEMENT DE FONDATIONS**   1. TerrassementenfouillespoursemellesBAneuvespour création de fondationd'extension 2. Feraillage et coulage béton des fondations enrigoles 3. Scillage et percement du dallage(extérieur) 4. Feraillage et coulage béton des fondations en semelle élargie(plots) 5. Terrassement en puits pour plots defondation 6. Scillage et percement du dallage existant en RDC 7. Feraillage et coulage béton des fondations enplots 8. Terrassement en fouille pour semelles de fondation à créer 9. Coffrage, feraillage et coulage béton des poteauxBA | 14,000 | ML | 100,00 % | 611,24 |  | 611,24 |
| 14,000 | ML | 100,00 % | 1 113,98 | 1 113,98 |
| 2,000 | ML | 100,00 % | 291,10 | 291,10 |
| 0,400 | M3 | 100,00 % | 178,54 | 178,54 |
| 0,400 | M3 | 100,00 % | 147,49 | 147,49 |
| 12,700 | ML | 100,00 % | 1 848,48 | 1 848,48 |
| 2,220 | M3 | 100,00 % | 990,90 | 990,90 |
| 2,220 | M3 | 100,00 % | 603,15 | 603,15 |
| 11,600 | ML | 100,00 % | 1 350,70 | 1 350,70 |
| CUMUL HT : CREATION ET RENFORCEMENT DE FONDATIONS | | | | | | **7 135,58** |
| **2.2 REFECTION ET CREATION DE DALLAGE/PLANCHER BA**  **18** Réfection du Dallage BAen RDC après renfort des fondations | 6,800 | M2 | 100,00 % | 541,08 |  | 541,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Libellé** | **Cumulqté** | **U** | **% réalisé** | **Px global** | **TVA** | **TOTAL HT** |
| 1. Création d'un dallage sur terre plein – extension ancien   garage (cour & rue   1. Bouchement de l'ancienne trémie d'escalier - Plancher HautRDC | 13,200  9,000 | M2  M2 | 100,00 %  100,00 % | 1 050,32  392,94 |  | 1 050,32  392,94 |
| CUMUL HT : 2.2 REFECTION ET CREATION DE DALLAGE/PLANCHER BA | | | | | | **1 984,34** |
| **2.3 MODIFICATION ET CREATIONS** | 20,000  8,000  16,250  6,500  3,500  4,500  4,000  2,500  1,000  2,400  1,000  3,100  34,500  7,000 | M2 ML  M2 ML  ML ML  ML ML  ENS ML ENS ML MLML | 100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 % | 873,20  3 105,04  709,47  2 522,84  611,31  1 746,59  1 552,52  970,33  873,29  419,18  1 164,38  541,45  1 506,27  353,22 |  | 873,20  3 105,04  709,48  2 522,85  611,31  1 746,59  1 552,52  970,33  873,29  419,18  1 164,38  541,45  1 506,27  353,22 |
| **D'OUVERTURES** |
| **21** Dépose du mur de refend entre ancien Séjour/Escalier |
| **22** Refouillement, création de sommiers, 260mm fourniture |
| et pose d'un IPN |
| **23** Dépose du mur de refend entre ancien Salon/Escalier |
| **24** Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose |
| d'un IPN 260mm |
| **25** Fourniture et pose HEA 120mm, compris assemblage |
| En appuis avec IPN |
| **26** Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose |
| d'un HEA 120 mm au droit de la nouvelle trémie |
| d'escalier, compris assemblage en appuis/HEA |
| **27** Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose |
| d'un HEA 140 mm |
| **28** Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose |
| d'un HEA 100mm au droit de la nouvelle trémie |
| d'escalier, compris assemblage en appuis / HEA |
| **29** Réalisation d'une ouverture en sous œuvre surfaçade |
| côté terrasse - Dim 1,80 x 2,20m htr |
| **30** Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteausous |
| œuvre Dim 1,80 x h2,20m |
| **31** Réalisation d'une ouverture en sous œuvre sur façade |
| côté terrasse - Dim 2,40 x 2,20m htr |
| **32** Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteau sous |
| œuvre Dim 2,40 xh 2,20m |
| **33** Façon de coffrage et enrobage béton des renforts de |
| plancher HEA & IPN |
| **34** Coffrage, feraillage et coulage Seuils B.A -RDC |
| Façade Maison |
| CUMUL HT : 2.3 MODIFICATION ET CREATIONS D'OUVERTURES | | | | | | **16 949,11** |
| **2.3 MACONNERIES ET ELEVATIONS**  **36** Rang Maçonné support de construction bois (Extension ancien garage vers Terrasse), compris arrase étanche | 8,850 | ML | 100,00 % | 412,23 |  | 412,23 |
| **37** Jardinière : Mur enterré pour contention des rhizomes de Bambou compris fouille gros béton et agglo à banché | 13,000 | M2 | 100,00 % | 2 270,58 | 2 270,58 |
| **38** Bèches coulées sur place support de lamnourdes de terrasse 30x h.10cm | 34,000 | ML | 100,00 % | 1 055,70 | 1 055,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Libellé** | **Cumulqté** | **U** | **% réalisé** | **Px global** | **TVA** | **TOTAL HT** |
| **39** L'ensemble comprend Fabrication en atelier ou sursite,  fourniture et mise en œuvre de panneaux en ossature bois constitué de lisses basses intermédiaires, montants verticaux (entre axes 60cm suivant étude BE) section 145x55 (suivant étude BET) compris trémies verticales pour réservation d'ouvertures suivant plans architecte - Fixation en contreventement de l'ensemble des éléments par panneaux OSB 18mm compris cloutage dans les règle de l'art et suivant les préconisations du CSTB - Compris Fourniture et pose d'une isolation thermique  **41** Façon de coffrage, feraillage et coulage en place d'un escalier balancé en Béton Armé | 70,700  1,000 | M2  ENS | 100,00 %  100,00 % | 14 406,54  873,29 |  | 14 406,54  873,29 |
| **42** Percement de trémis pour nouvelle évacuation, compris calfeutrement des passage en trémis | 1,000 | F | 100,00 % | 116,44 | 116,44 |
| CUMUL HT : 2.3 MACONNERIES ET ELEVATIONS | | | | | | **19 134,78** |
| **9.1 REVETEMENTS DE SOLS**  **43** Fourniture et application d'un ragréage sur dalle | 26,000 | M2 | 29,94 % | 1 263,52 |  | 378,30 |
| **44** pose d'un revêtement de Sol dur en grés céram 40x40 | 34,736 | M2 | 40,00 % | 2 275,21 | 910,08 |
| CUMUL HT : 9.1 REVETEMENTS DE SOLS | | | | | | **1 288,38** |
| **9.2 FAIENCES**  **46** Pose de Revêtement Mural en Grés Céram | 12,000 | M2 | 100,00 % | 407,52 |  | 407,52 |
| CUMUL HT : 9.2 FAIENCES | | | | | | **407,52** |
| **PLATRERIE-DOUBLAGE-ISOLATION BPU**   1. 4.1.1 doublages piecescseches 2. 4.1.2 doublages pieces humides 3. 4.2.1 cloisonnement pieces seches 4. 4.2.2 pieces humides 5. 4.3.1 plafond extension plaques seches 6. 4.3.2 plafond extension plaque shydro 7. 4.3.3 restauration plafond platre rdc 8. 4.3.4 plafond etage plaques seches 9. 4.3.5 plafond etage plaques hydro 10. 4.4.1 cloisonnement des gaines techniques ,divers coffres 11. 4.4.2 reprises finitions calfeutrement et rebouchages dans ouvrages de platrerie | 120,250 | M2 | 100,00 % | 4 569,50 |  | 4 569,50 |
| 9,750 | M2 | 100,00 % | 438,75 | 438,75 |
| 68,200 | M2 | 100,00 % | 3 069,00 | 3 069,00 |
| 9,300 | M2 | 100,00 % | 455,70 | 455,70 |
| 24,650 | M2 | 100,00 % | 912,05 | 912,05 |
| 7,800 | M2 | 100,00 % | 327,60 | 327,60 |
| 54,390 | M2 | 100,00 % | 1 305,36 | 1 305,36 |
| 48,040 | M2 | 100,00 % | 1 777,48 | 1 777,48 |
| 6,350 | M2 | 100,00 % | 266,70 | 266,70 |
| 1,000 | UN | 100,00 % | 380,00 | 380,00 |
| 1,000 | UN | 100,00 % | 600,00 | 600,00 |
| CUMUL HT : PLATRERIE-DOUBLAGE-ISOLATION BPU | | | | | | **14 102,14** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Base HT10 %** 15 152,46 |
| **Base HT 20 %** |
| **Base HT 0 %** |

**Date de paiement:**10/11/2018

|  |
| --- |
| **TVA10%** 1 515,25 |
| **TVA 20 %** |
| **TVA 0 %** |

**MONTANT H.T.**

**TVA GLOBALE**

**MONTANT T.T.C.**

**en Euros**

**68 292,87**

**64 528,30**

**49 375,86**

**MONTANT HT DU MARCHE**

**MONTANT TOTAL DES TRAVAUX REALISES SITUATION(S) PRECEDENTE(S) A DEDUIRE**

**15 152,46**

**1 515,25**

**16 667,71**

Arrêté la présente facture à la somme de:

SEIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ONZE CENTS

**RESTEAPAYER 16 667,71**